0200400600800mmTPCTPC

1300 MHz RF Cavity

Next Magnet

TPC Solenoid Section # 1Bo = 3.0 TRi = 160 mmRo = 400 mmRci = 230 mm (center)Rco = 250 mm (center)Rci = 220 mm (end)Rco = 260 mm (end)Lc = 1520 mm (total)Lc = 750 mm (center)

TPC Solenoid Section # 2Bo = 3.0 TRi = 160 mmRo = 400 mmRci = 230 mm (center)Rco= 250 mm (center)Rci = 220 mm (end)Rco = 260 mm (end)Lc = 1160 mm (total)Lc = 510 mm (center)

Bent Solenoid SectionBo = 3.0 T (on axis)Bd = 0.51 T (on axis)Bp ~ 4.4 TRi = 160 mmRo = 400 mmRci = 224 mm Rco = 256 mmBend Angle = 57.3 degreesBend R = 1000 mm (at axis)Lc = 1220 mm (on axis)Ncoil = 11

RF Solenoid SectionBo = 3.0 TRi = 220 mmRo = 400 mmRci = 230 mm (all)Rco = 250 mm (center)Rco = 270 mm (center)Lc = 750 mm (total)Lc = 575 mm (center)